**CZĘŚĆ I:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia w części I | Jednostka miary  (szt.) | Ilość |
| 1. | **NISZCZARKA BIUROWA**   * fabrycznie nowa * typ cięcia – ścinki * ilość niszczonych jednorazowo kartek formatu A4 (70g/m2): minimum 6 * poziom bezpieczeństwa minimum: P-5 * możliwość niszczenia zszywek i małych spinaczy biurowych, kart plastikowych, płyt CD/DVD * szerokość wejścia minimum 220 mm i/lub +/- 5 mm * automatyczna funkcja start - stop * funkcja cofania papieru * pojemność kosza minimum 20 litry +/- 3 litry * zabezpieczenie przed przegrzaniem * zasilanie 220~240 V * gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące * instrukcja obsługi w języku polskim | **Szt.** | **2** |
| 2. | **NISZCZARKA BIUROWA**   * fabrycznie nowa * typ cięcia – ścinki * ilość niszczonych jednorazowo kartek formatu A4 (70g/m2): minimum 10 * poziom bezpieczeństwa minimum: P-4 * możliwość niszczenia zszywek i spinaczy biurowych, kart plastikowych * szerokość wejścia minimum 220 mm i/lub +/- 5 mm * automatyczna funkcja start - stop * funkcja cofania papieru * **pojemność kosza minimum 17 litrów** * zabezpieczenie przed przegrzaniem * zasilanie 220~240 V * gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące * instrukcja obsługi w języku polskim | **Szt.** | **3** |
| 3. | **OLEJ DO KONSERWACJI NOŻY NISZCZAREK**   * wysokiej jakości olej odporny na wysokie temperatury * butelka z dozownikiem o minimalnej pojemności 250 ml | **Szt.** | **3** |

**CZĘŚĆ II:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia w części II | Jednostka miary  (szt.) | Ilość |
| 1. | **NISZCZARKA BIUROWA**   * fabrycznie nowa * typ cięcia – ścinki * ilość niszczonych jednorazowo kartek formatu A4 (70g/m2): minimum 12 * poziom bezpieczeństwa minimum: P-4 * możliwość niszczenia zszywek i spinaczy biurowych, kart plastikowych * szerokość wejścia minimum 230 mm i/lub +/- 5 mm * automatyczna funkcja start - stop * funkcja cofania papieru * **pojemność kosza minimum 26 litrów** * zabezpieczenie przed przegrzaniem * zasilanie 220~240 V * gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące * gwarancja na noże tnące minimum 20 lat * instrukcja obsługi w języku polskim | **Szt.** | **2** |