**CZĘŚĆ I:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Specyfikacja przedmiotu zamówienia w części I | Jednostka miary(szt.) | Ilość |
| 1. | **NISZCZARKA BIUROWA** * fabrycznie nowa
* typ cięcia – ścinki
* ilość niszczonych jednorazowo kartek formatu A4 (70g/m2): minimum 6
* poziom bezpieczeństwa minimum: P-5
* możliwość niszczenia zszywek i małych spinaczy biurowych, kart plastikowych, płyt CD/DVD
* szerokość wejścia minimum 220 mm i/lub +/- 5 mm
* automatyczna funkcja start - stop
* funkcja cofania papieru
* pojemność kosza minimum 20 litry +/- 3 litry
* zabezpieczenie przed przegrzaniem
* zasilanie 220~240 V
* gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące
* instrukcja obsługi w języku polskim
 | **Szt.** | **2** |
| 2. | **NISZCZARKA BIUROWA*** fabrycznie nowa
* typ cięcia – ścinki
* ilość niszczonych jednorazowo kartek formatu A4 (70g/m2): minimum 10
* poziom bezpieczeństwa minimum: P-4
* możliwość niszczenia zszywek i spinaczy biurowych, kart plastikowych
* szerokość wejścia minimum 220 mm i/lub +/- 5 mm
* automatyczna funkcja start - stop
* funkcja cofania papieru
* **pojemność kosza minimum 17 litrów**
* zabezpieczenie przed przegrzaniem
* zasilanie 220~240 V
* gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące
* instrukcja obsługi w języku polskim
 | **Szt.** | **3** |
| 3. |  **OLEJ DO KONSERWACJI NOŻY NISZCZAREK*** wysokiej jakości olej odporny na wysokie temperatury
* butelka z dozownikiem o minimalnej pojemności 250 ml
 | **Szt.** | **3** |

**CZĘŚĆ II:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Specyfikacja przedmiotu zamówienia w części II | Jednostka miary(szt.) | Ilość |
| 1. | **NISZCZARKA BIUROWA*** fabrycznie nowa
* typ cięcia – ścinki
* ilość niszczonych jednorazowo kartek formatu A4 (70g/m2): minimum 12
* poziom bezpieczeństwa minimum: P-4
* możliwość niszczenia zszywek i spinaczy biurowych, kart plastikowych
* szerokość wejścia minimum 230 mm i/lub +/- 5 mm
* automatyczna funkcja start - stop
* funkcja cofania papieru
* **pojemność kosza minimum 26 litrów**
* zabezpieczenie przed przegrzaniem
* zasilanie 220~240 V
* gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące
* gwarancja na noże tnące minimum 20 lat
* instrukcja obsługi w języku polskim
 | **Szt.** | **2** |